Palfinger KS 300
	Max. Arbeitshöhe
	30 m

	Max. Bodenhöhe
	28 m

	Max. horizontale Reichweite / mit Korblast
	20,5 m

	Schwenkbereich Arbeitskorb
	2 x 85°

	Hydraulischer Korbarm, Arbeitsbereich
	195°

	Max. Abstützbreite
	5 m

	Max. zulässige Korblast
	400 kg

	Arbeitskorb - Breite / Länge / Höhe
	1.80 x 0.80 x 1.10 m
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